NullUSBDriver.cpp

…

Start(…) {

…

}

…

NewUserClient(…) {

…

Create(…);

…

}

…

Stop(…) {

…

}

…

USBTransmit(…) {

…

ivars->outPipe->IO(…)

…

}

…

NullUSBDriverUserClient.cpp

…

Start(…) {

…

}

…

ExternalMethod(…) {

…

USBTransmit(…);

…

}

…

USBTransmit(…) {

ivars->kernel->USBTransmit(…)

}

…

UserClientCommunication.c

…

DeviceAdded(…) {

…

IOServiceOpen(…);

…

}

…

USBTransmit(…) {

…

IOConnectCallMethod()

…

}

…

Error

Error

Still Processing

Data Ready

NAK

ACK

DATAx

Zero Length

IN

Error

Still Processing

Data Ready

NAK

ACK

DATAx

Zero Length

OUT

Function

Host

OUT

Error

Still Processing

Data Ready

NAK

OUT

DATAx

ACK

Error

Error

Still Processing

Data Ready

NAK

DATAx

ACK

IN